**Helyiség légállapot szabályozó RLS T1 WS**

Grafikus színes TFT képernyő (érintőképernyő) kezelőbarát menüvezetéssel.

Opcionális tartozékként központi szellőztető készülékekhez Trio, WS 160 Flat, WS 170, WR 310/WR 410, WS 320 és WS 470.

Időprogramok, üzemmódok, szellőztetési fokozatok és hőmérsékletek beállításához stb.

Többek között beépített NTC helyiség hőmérsékletérzékelőt, mini USB interfészt, valamint 4 sodronyos busz csatlakozást tartalmaz (RS 485 áramellátással).

Képernyő felosztás: 480 x 272 pixel (képernyő átmérő 4,3“).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS T1 WS |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 12 V DC |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | polisztirol, PVC-mentes |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,21 kg |
| Súly csomagolással: | 0,3 kg |
| Szélesség: | 127 mm |
| Magasság: | 93 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 165 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 180 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 51 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578352 |
| Termékszám: | 0157.0835 |

Gyártó: MAICO

RLS T1 WS Helyiség légállapot szabályozó