**Sóoldat-levegő hőcserélő EW-K 160**

Sóoldat-levegő hőcserélő a sóoldat és a kültéri levegő közötti hőátvitelhez.

Kondenzvíz elvezető oldalt elhelyezett 1/2"-es csatlakozással.

A regiszter és a PE cső közötti összeköttetésről a megrendelőnek kell gondoskodnia.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EW-K 160 |
| Maximális térfogatáram: | 165 m³/h |
| Súly csomagolással: | 6,85 kg |
| Sós vizes csatlakozás névleges mérete: | 10 mm |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 380 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 285 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 340 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924043 |
| Termékszám: | 0192.0404 |

Gyártó: MAICO

EW-K 160 Sóoldat-levegő hőcserélő