**Higrosztát HY 230**

Az elektronikus higrosztát HY 230 ill. HY 230 I zárt helyiségek párátlanítására ill. benedvesítésére szolgál. Számos lakó- és ipari helyiségben alkalmazható, nedves helyiségekben, mint pl. fürdőszobákban, mosó- és szárító helyiségekben is használható (beszereléskor vegye a védelmi fokozatot figyelembe).

A higrosztát belső érzékelővel érzékeli a helyiség páratartalmát és a beállított értéknek megfelelően be- vagy kikapcsolja a ventilátort, hővisszanyerő egységet vagy be- és elszívó berendezéseket.

A HY 230 ill. HY 230 I közvetlenül egy csatlakozó aljzatra vagy a falon kívüli szerelőkészlettel APM HY 230 a falra szerelhető.

A nyomtatott áramköri lapon található DIP kapcsolóval üzembevételkor beállítható a párátlanítás (gyári beállítás) vagy benedvesítés üzemmód.

A házban található piros világító dióda kijelzi a relék kapcsolási állapotát.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | HY 230 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Kimenet: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Mérettartomány relatív nedvesség: | 20 % - 80 % |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,08 kg |
| Súly csomagolással: | 0,09 kg |
| Szélesség: | 71 mm |
| Magasság: | 71 mm |
| Mélység: | 27 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 75 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 80 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 36 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 0 °C -ig 50 °C |
| Kezelőelem: | külső egység |
| Érzékelő tolerancia, relatív páratartalom: | 5 % |
| Kapcsolási küszöb érték, relatív páratartalom: | 2,5 % |
| Max. megengedett kapcsolóáram: | 10 A / 4 A / cos φ = 1, 230 V AC / cos φ = 0,6, 230 V AC |
| Max. megengedett bekapcsolóáram: | 16 A |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571261 |
| Termékszám: | 0157.0126 |

Gyártó: MAICO

HY 230 Higrosztát