**Be- és elszívószelep AZV 100**

Alternatíva a légszelep helyett.

Minimális nyomásveszteség.

Fokozatmentes légáram-szabályozás a szabályozó csavarral.

Gyors, könnyű és pontos beállítás.

A rács beállítása a rács kivétele (tisztításhoz) és visszahelyezése esetén is fennmarad.

Igényes formatervezés lakóterekhez.

A rejtett szűrő tisztán tartja a csővezetéket.

Az ISO Coarse 30% (G2) szűrő és szigetelőszalag a szállítási terjedelem része.

A szűrő mosható.

Alternatívaként egy ISO Coarse 45% (G3) szűrő is behelyezhető.

Tartozékok:

ALDF 125/160 G2 tartalék légszűrő

ALDF 125/160 G3 tartalék légszűrő

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AZV 100 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,29 kg |
| Súly csomagolással: | 0,38 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm |
| Szélesség: | 160 mm |
| Magasság: | 160 mm |
| Mélység: | 85 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 170 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520870 |
| Termékszám: | 0152.0087 |

Gyártó: MAICO

AZV 100 Be- és elszívószelep