**Helyiség légállapot szabályozó RLS 45 K**

Jellemzők

A helyiség légállapot szabályozás tartozékként szükséges a PP 45 K, PP 45 O vagy PPB 30 K, PPB 30 O végszerelő készlethez.

A PP 45 RC készüléksorozathoz opcionálisan az RLS 45 K kábeles vezérlés is használható a DS 45 RC rádiókapcsoló helyett. Ilyenkor szükség van az RLS 45 K és a PP 45 EO EnOcean kiegészítő modul kombinálására.

RLS 45 K helyiség légállapot szabályozással akár 6 ventilátor is vezérelhető egyidőben, pl. 6 x PP 45 készülék vagy 4 x PP 45 készülék + 1 x PPB 30 vagy akár 3 x PPB 30 készülék.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS 45 K |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,11 kg |
| Súly csomagolással: | 0,34 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 49 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 81 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 81 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573609 |
| Termékszám: | 0157.0360 |

Gyártó: MAICO

RLS 45 K Helyiség légállapot szabályozó