**Rádiókapcsoló adó DS 45 RC**

Különleges tulajdonságok

A DS 45 RC rádiókapcsoló segítségével 5 légfokozat (PP 45 - 15/20/30/36/42 m³/h és PPB 30 - 5/12/18/22/26 m³/h) illetve 3 üzemmód (folyamatos szellőztetés (hővisszanyeréssel), keresztszellőztetés (hővisszanyerés nélkül), és érzékelővel vezérelt automatikus üzemmód) közül választhat.

Folyamatos szellőztetés üzemmód hővisszanyeréssel: PushPull üzemmód. A készülékek váltakozóan futnak és 60 másodpercenként megváltoztatják a futóirányt.

Keresztszellőztetés üzemmód: Egy készülék állandóan beszívási üzemmódban található, a másik készülék elszívási üzemmódban (pl. nyári éjszakai hűtés).

Automata üzemmód csak az opcionálisan beépíthető páratartalom érzékelővel PP 45 HYI együtt lehetségesaz RC készülékben.

PP 45 RC és PPB 30 RC egyedi üzeme DS 45 RC rádiókapcsolóval ugyancsak lehetséges.

Gombnyomás segítségével választhatja az időkorlátozott intenzív szellőztetést (löketszerű szellőztetés) vagy az időkorlátozott lekapcsolást (elalvási funkció) is.

A DS 45 RC rádiókapcsolóval korlátlan számú, a hatókörben található készülék vezérelhető.

Mindenütt alkalmazható, ahol nem lehet vezérlő vezetéket beszerelni.

A rádiókapcsolónak nincs szüksége elemre.

A rádiókapcsoló fel is csavarozható, vagy üvegfelületekre ragasztható.

Jellemzők

A rádiókapcsoló tartozékként szükséges a PP 45 RC és PPB 30 RC végszerelő készlethez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DS 45 RC |
| Hálózati kábel: | nem szükséges |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,07 kg |
| Szélesség: | 80 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 15 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 90 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 90 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 37 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573630 |
| Termékszám: | 0157.0363 |

Gyártó: MAICO

DS 45 RC Rádiókapcsoló adó