**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 20-2 EC**

Jellemzők

Alacsony energia fogyasztás az EC-technológiának köszönhetően.

Alacsony energia fogyasztás különösen a szabályozott tartományokban.

Gyors, olcsó beszerelés az alapjellemző rögzítő konzolok segítségével.

Levehető házfedél kengyelzárral.

Szívó és nyomó oldali csőcsatlakozások, közvetlenül a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

40 mm hangcsillapító hatású üvegszál-kasírozású kőzetgyapot a különösen alacsony zajszint iránti fokozott igények kielégítésére.

Radiál járókerék előrehajló lapátokkal az ESR 12-2 EC és ESR 16-2 EC esetén.

Radiál járókerék hátrahajló lapátokkal az ESR 20-2 EC, ESR 25-2 EC és ESR 31-2 EC esetén.

Egyszerűen tisztítható a felnyitható fedélnek köszönhetően.

Motor

Egyenáramú motor.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Hőosztály B.

Zárt házfedél mellett IP X4 védelmi fokozat.

Szerelési utasítás

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Elektromos bekötés

Villamos csatlakozó doboz az elején.

Biztonsági utasítások

Szabad légbevezetés vagy levegőkifúvás esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint. Ehhez tegyük fel a védőrácsot.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 20-2 EC |
| Légmennyiség: | 700 m³/h |
| Fordulatszám: | 4.360 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 127 W |
| Inévl: | 0,97 A |
| Imax: | 1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Szigetelési osztály: | B |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 13,55 kg |
| Súly csomagolással: | 14,93 kg |
| Kifordítható ventilátor: |  ✔  |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 450 mm |
| Magasság: | 285 mm |
| Mélység: | 383 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 560 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 410 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799807124 |
| Termékszám: | 0080.0712 |

Gyártó: MAICO

ESR 20-2 EC Hangszigetelt szellőző doboz