**Termisztor gépvédő relé TMS**

PTC termisztor kioldó rendszer a maximális motorhőmérséklet felügyeletére.

Kapcsolószekrényekbe történő beszerelésre.

Háromfázisú váltóáramú ventilátorokhoz DZ... szükséges tartozék Ex . .

Mintapéldány vizsgálat az RL 2014/34 EK irányelv szerint.

1 nyitóérintkezés és 1 záróérintkezés.

Hálózati- és hiba LED kijelzővel.

Tesztgombbal.

Biztonsági utalás

Beszerelés kizárólag robbanásveszélytől mentes terekben.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TMS |
| Feszültségfajta: | Háromfázisú váltóáram |
| Feszültségosztály: | 24 V - 240 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Imax: | 3 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelés típusa: | Kapcsolószekrény |
| Súly: | 0,14 kg |
| Súly csomagolással: | 0,17 kg |
| Szélesség: | 23 mm |
| Magasság: | 84 mm |
| Mélység: | 104 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 28 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 86 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 108 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | -25 °C -ig 60 °C |
| EX-megnevezés szabvány szerint: | Ex II (2)D [Ex t] / Ex II (2)G [Ex e] |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799579922 |
| Termékszám: | 0157.0992 |

Gyártó: MAICO

TMS Termisztor gépvédő relé