**Süllyesztett beszerelésű ház ER GH**

Különleges tulajdonságok

A kifúvó csonkok szerszámok nélkül átszerelhetők „oldalsóról” „hátsó” helyzetbe.

Oldalsó szerelőhornyok szerelőkonzollal való felszereléshez vagy előfali beszerelésekhez.

Önjáró műanyag visszacsapó szelep egyidejű hidegfüst-elzáró funkcióval.

A DIN 18017-3 szerinti alkalmazásokhoz.

Egyhelyiség szellőztetés

Beszerelése fürdőszobákba, WC-kbe és lakókonyhákba.

Az aknán belül és kívül egyaránt beszerelhető a falba vagy a mennyezetbe.

Csekély beszerelési mélységű süllyesztett beszerelésű ház és fedél.

A 6 oldalt található szerelőhorony egyszerű beszerelést tesz lehetővé.

A körbefutó keret további rögzítési opciókat tesz lehetővé.

A rugalmas kábelvezetésnek köszönhetően oldalsó vagy hátsó elektromos csatlakozások is lehetségesek.

Egyszerű elektromos huzalozás praktikus tűs csatlakozós kapoccsal.

Vakolatvédő burkolat a ház nyersépítési szakasz alatt történő lezárásához.

Szerszám nélkül átszerelhető műanyag kifúvó csonk önjáró műanyag visszacsapó szeleppel oldalsó (fent, balra, jobbra) vagy hátsó kifúvási irányhoz.

DN 75/80 csatlakozási átmérő.

Meghatározott töréspontok második helyiség csatlakozásához vagy WC csőcsatlakozás szériaszerűen rendelkezésre áll az ER GH házban.

Az engedélyezési határozatok kikérhetők, vagy megtekinthetők honlapunkon: www.maico-ventilatoren.com.

Normál gyúlékonyságú műanyag alkatrészek a DIN 4102-1 B 2 osztály (EN 13501-1) szerint.

Opcionális tartozék

ER-AS elszívó csonk a WC-kagyló elszívásához

ER-ZR második helyiség csatlakozás szett

ER-MS szerelőkészlet

ER-UPM szerelőtámaszték

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER GH |
| Modell: | Műanyag kifúvó csonk, oldalt/hátul átszerelhető önműködő műanyag visszacsapó szeleppel, tűzvédelmi burkolat nélkül, második helyiség csatlakozás jobb-/baloldalt/alul lehetséges |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,59 kg |
| Súly csomagolással: | 0,89 kg |
| Tűzvédelem: | nem |
| Kifúvási irány: | oldalt / hátul |
| Csatlakozási átmérő: | 75 mm / 80 mm |
| Szélesség: | 250 mm |
| Magasság: | 250 mm |
| Mélység: | 110 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 350 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 290 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 130 mm |
| Engedély száma: | Z-51.1-478 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799843504 |
| Termékszám: | 0084.0350 |

Gyártó: MAICO

ER GH Süllyesztett beszerelésű ház