**Szigetelt falblokk PP 45 MB**

Magasfokon hőszigetelt falblokk fali hüvelyek felvételére DN 160.

Új épületekben helyettesíti a magfuratot.

Opcionális tartozékként a szerkezetkész hüvely felvételére PP 45 RHK ill. PP 45 RHL és külső levegő áteresztésekhez DN 160.

A 365 mm-es beszerelési mélység lerövidíthető a vágási megjelöléseknél 300 mm-re vagy 240 mm-re.

További PP 45 MB fali blokkokkal szükség szerint meghosszabbítható.

B1 tűzvédelmi osztály

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 MB |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | Műanyag EPP |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,67 kg |
| Súly csomagolással: | 0,71 kg |
| Tűzvédelem: | B1 tűzvédelmi osztály |
| Névleges méret: | 180 mm |
| Szélesség: | 248 mm |
| Magasság: | 248 mm |
| Mélység: | 365 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 255 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 255 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 375 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799581437 |
| Termékszám: | 0058.0143 |

Gyártó: MAICO

PP 45 MB Szigetelt falblokk