**Levegőminőség szabályzó Trio VOC I**

A VOC érzékelő a szellőztető rendszert a meglévő illékony szerves vegyületeknek megfelelően szabályozza (röviden: VOC-k azaz volatile organic compounds).

Az érzékelő mérőtartománya 0 – 100% között fekszik (a kalibráló gáz szerint).

Szabályozható tartomány gyárilag 30-100% között.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Trio VOC I |
| Feszültségosztály: | 24 V |
| Elektromos bekötés: | Csavarkapcsok |
| Érzékelő: | belső |
| Súly: | 0,04 kg |
| Súly csomagolással: | 0,05 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 54 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 93 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 55 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 30 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991175 |
| Termékszám: | 0157.1483 |

Gyártó: MAICO

Trio VOC I Levegőminőség szabályzó