**Levegőminőség szabályzó Trio VOC E**

A VOC érzékelő a szellőztető rendszert a meglévő illékony szerves vegyületeknek megfelelően szabályozza.

Az érzékelő mérési tartománya: 0 – 100 %.

Gyári szabályzó tartomány: 30 – 100 %.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Trio VOC E |
| Feszültségosztály: | 24 V AC / DC |
| Elektromos bekötés: | Csavarkapcsok |
| Érzékelő: | külső |
| Súly: | 0,07 kg |
| Súly csomagolással: | 0,1 kg |
| Szélesség: | 82 mm |
| Magasság: | 82 mm |
| Mélység: | 25 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 85 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 85 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 30 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991380 |
| Termékszám: | 0157.1510 |

Gyártó: MAICO

Trio VOC E Levegőminőség szabályzó