**Záró zsaluk Trio VK Q**

Zárózsalu központos és decentralizált Trio szellőztető készülékekhez.

Beépített motorral vezérelt zárózsalu.

A zsaluk megakadályozzák a levegő behatolását kikapcsolt készülék esetén.

A szett két zárózsaluból áll, ezeket a készülék megrendelésekor gyárilag beszereljük.

Trio VK L: Nem használható a Trio LZV készülékhez fűtésérzékelő előmelegítéssel.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | Trio VK Q |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V AC |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Súly: | 0,22 kg |
| Súly csomagolással: | 0,63 kg |
| Szélesség: | 140 mm |
| Magasság: | 204 mm |
| Mélység: | 64 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 230 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 55 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 140 mm |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799172291 |
| Termékszám: | 0017.0229 |

Gyártó: MAICO

Trio VK Q Záró zsaluk