**Tetőkivezetési csatorna PP 45 DFK**

Hőszigetelt tetőkivezető csatorna polisztirolból. Hossz 1170 mm.

A hüvelybefogó átmérője 185 mm. Nem elegendő hossz esetén a tetőkivezető csatorna egy további tetőkivezető csatornával bővíthető. Kibővítése esetén a hosszabb tetőkivezető hüvelyt kell alkalmazni.

A PP45 DFHK vagy PP45 DFHL tetőkivezető hüvelyeket a tetőkivezető csatornában 1-2%-os dőléssel kell habbal rögzíteni.

Építőanyag osztály: B1.

Egy tetőkivezető készlet 1-2 tetőkivezető csatornából, 1 rövid vagy hosszú tetőkivezető hüvelyből, 1 tetőfedő keretből, és 1 tetőkifúvóból áll. A tetőkivezető csatorna és a tetőkivezető hüvely hosszát lásd a beszerelési útmutatóban.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | PP 45 DFK |
| Anyag: | polisztirol |
| Súly: | 2,15 kg |
| Súly csomagolással: | 2,26 kg |
| Szélesség: | 310 mm |
| Magasság: | 310 mm |
| Mélység: | 1.170 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 311 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 311 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 1.175 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580966 |
| Termékszám: | 0058.0096 |

Gyártó: MAICO

PP 45 DFK Tetőkivezetési csatorna