**Fordulatszám szabályzók, elosztótáblák STSX 2,5**

Fordulatszám szabályzó a ventilátorok fokozatmentes szabályozásához.

VDE felülvizsgált.

Egy forgási irányra.

Beszerelése lehetséges 35 mm-es szabványos profilsínre.

Zöld színű LED-es üzemállapot kijelző.

A fázisszög-technika következtében az alsó fordulatszám tartományban fizikai okokra visszavezethető dörmögő zaj léphet fel. Ezért olyan helyiségekben, amelyek zajszegény ventilátorműködést igényelnek, ötfokozatú trafóval TRE... megvalósított fordulatszám szabályozást használjunk.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | STSX 2,5 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Maximális terhelés: | 2,5 A |
| Minimális terhelés: | 0,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Beszerelés típusa: | Elosztótábla / kapcsolószekrény |
| Szín: | világos szürke, a RAL 7035-hoz hasonló |
| Súly: | 0,1 kg |
| Súly csomagolással: | 0,12 kg |
| Szélesség: | 35 mm |
| Magasság: | 94 mm |
| Mélység: | 86 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 40 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 95 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 96 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992295 |
| Termékszám: | 0157.1564 |

Gyártó: MAICO

STSX 2,5 Fordulatszám szabályzók, elosztótáblák