**Szerelőtámaszték ER-UPM**

Szerelőtámaszték az ER GH és ER GH-VWR süllyesztett beszerelésű házak falakra, mennyezetre vagy aknákba történő beszereléséhez.

2 különböző hosszúságú lyukkal (5 mm / 8 mm) a ventilátor házának pontos beállításához kalapácsfejű csavar anyával vagy szerelőcsavarral.

Csomagolási egység:

2 L-formájú szöglap

4 szerelőcsavar.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER-UPM |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,4 kg |
| Súly csomagolással: | 0,45 kg |
| Szélesség: | 350 mm |
| Magasság: | 40 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 351 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 46 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 56 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932772 |
| Termékszám: | 0093.0277 |

Gyártó: MAICO

ER-UPM Szerelőtámaszték