**Tartalék légszűrők ZF ECD+**

Tartalék állandó-légszűrő ZF ECD+ az ER EC ventilátorbetét ER-A burkolatához.

Timestrip-el szűrőcsere kijelzőként.

Meleg vízben kimosható.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ZF ECD+ |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,03 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szélesség: | 135 mm |
| Magasság: | 135 mm |
| Mélység: | 8 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 255 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 20 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799992325 |
| Termékszám: | 0093.1562 |

Gyártó: MAICO

ZF ECD+ Tartalék légszűrők