**Radiál laposdoboz EFR 10**

Jellemzők

Beszerelés DN 100 - DN 125 légvezetékekbe.

Kis méretek kis helyen történő beszereléshez. Ideális felújításokhoz.

Hátrahajló lapátozású radiális járókerekek.

Szívó és nyomó oldali csőcsatlakozások, közvetlenül a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

IP 20 védelmi fokozat.

Motor

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Szerelési utasítás

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Szerelőlemez fali és mennyezeti beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EFR 10 |
| Légmennyiség: | 220 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.373 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 52 W |
| Pmax: | 52 W |
| Imax: | 0,23 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszürke |
| Súly: | 4,2 kg |
| Súly csomagolással: | 4,62 kg |
| Kifordítható ventilátor: |  ✔  |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 241 mm |
| Magasság: | 122 mm |
| Mélység: | 448 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 265 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 470 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Hangnyomásszint: | 34 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805700 |
| Termékszám: | 0080.0570 |

Gyártó: MAICO

EFR 10 Radiál laposdoboz