**Radiál laposdoboz EFR 12**

Jellemzők

A DN 100 és DN 125 légcsatorna hálózatba történő beszerelés.

A legkisebb méretek a legkisebb helyen való beszereléshez. Ideális felújításhoz.

Radiál járókerekek hátrahajló lapátokkal.

1 fordulatszám.

Szívó- és nyomóoldali csőcsatlakozások közvetlenül a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

IP 20 védelmi fokozat.

Anyag: horganyzott acéllemez.

Motor

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Szerelési utasítás

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Szerelőlemez fali és mennyezeti beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EFR 12 |
| Légmennyiség: | 255 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.392 1/min |
| Járókerék típus: | radiális |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 53 W |
| Pmax: | 53 W |
| Imax: | 0,24 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Mennyezet |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Szín: | ezüstszürke |
| Súly: | 4,2 kg |
| Súly csomagolással: | 4,65 kg |
| Kifordítható ventilátor: | ✔ |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 241 mm |
| Magasság: | 122 mm |
| Mélység: | 448 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 265 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 170 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 470 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Hangnyomásszint: | 37 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799805724 |
| Termékszám: | 0080.0572 |

Gyártó: MAICO

EFR 12 Radiál laposdoboz