**Belső rács LGR 32/6**

Belső rács elülső kerettel.

Spirálisan korcolt csövekbe való beszerelésre.

Vízszintes, forgatható beágyazású légterelő lamellákkal az elülső oldalon.

Légáram-szabályozás állítható nyíláslemezekkel.

Optimális esetben ( DN 250 65 mm építési magasság, DN 500 115 mm építési magasság) a belső rács teljesen a csövön fekszik.

Látható csavarlyukakkal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LGR 32/6 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Célszerű légátvezetés a nyíláslemezek 75%-os nyitása mellett.: | 100 m³/h - 200 m³/h |
| Beszerelés: | belső |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,66 kg |
| Súly csomagolással: | 0,78 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 140 mm - 400 mm (megfelelő 250 mm) |
| Szélesség: | 358 mm |
| Magasság: | 113 mm |
| Mélység: | 56 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 392 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 125 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513544 |
| Termékszám: | 0151.0354 |

Gyártó: MAICO

LGR 32/6 Belső rács