**Radiál tetőventilátor EHD 12**

Jellemzők

Helytakarékos tetőventilátor nagyon kicsi méretben.

Elszíváshoz.

Horganyzott acéllemezből készült porbevonatos tetszetős ház.

Alumínium fedélzet.

A fedélzet tisztításhoz könnyen eltávolítható.

Bevont benyúlási védőrács.

Hátrahajló lapátozású radiális járókerekek.

IP X5 védelmi fokozat.

Motor

Külső forgórészes kondenzátor motor.

Működésszabályozó csatlakoztatásra készen a villamos csatlakozó dobozban.

Szabályozható fordulatszám.

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Szerelési utasítás

Kis súlyának köszönhetően az EHD tetőre való felszállításához nem szükséges se daru sem teherlift.

Elektromos bekötés

Csatlakozás a kapocslécre a házban.

Biztonsági utasítások

Nyitott légbevezetés esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EHD 12 |
| Légmennyiség: | 325 m³/h |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| SEC average: | -26 kWh/(m²\*a) |
| Energiahatékonysági osztály: | C |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 49 W |
| Imax: | 0,22 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Váltható pólus: | - |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 4,4 kg |
| Súly csomagolással: | 5,03 kg |
| Névleges méret: | 125 mm |
| Szélesség: | 333 mm |
| Magasság: | 333 mm |
| Mélység: | 261 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 385 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 385 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 300 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 70 °C |
| Hangnyomásszint: | 52 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799873013 |
| Termékszám: | 0087.0301 |

Gyártó: MAICO

EHD 12 Radiál tetőventilátor