**Radiál tetőventilátor EHD 16**

Jellemzők

Helytakarékos tetőventilátor nagyon kicsi méretben.

Elszíváshoz.

Horganyzott acéllemezből készült porbevonatos tetszetős ház.

Alumínium fedélzet.

A fedélzet tisztításhoz könnyen eltávolítható.

Bevont benyúlási védőrács.

Hátrahajló lapátozású radiális járókerekek.

IP X5 védelmi fokozat.

Motor

Külső forgórészes kondenzátor motor.

Működésszabályozó csatlakoztatásra készen a villamos csatlakozó dobozban.

Szabályozható fordulatszám.

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Szerelési utasítás

Kis súlyának köszönhetően az EHD tetőre való felszállításához nem szükséges se daru sem teherlift.

Elektromos bekötés

Csatlakozás a kapocslécre a házban.

Biztonsági utasítások

Nyitott légbevezetés esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EHD 16 |
| Légmennyiség: | 700 m³/h |
| Járókerék típus: | radiális |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| SEC average: | -26 kWh/(m²\*a) |
| Energiahatékonysági osztály: | C |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 102 W |
| Imax: | 0,45 A |
| Védelmi fokozat: | IP X5 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 7,1 kg |
| Súly csomagolással: | 7,88 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 405 mm |
| Magasság: | 405 mm |
| Mélység: | 302 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 435 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 415 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 340 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 70 °C |
| Hangnyomásszint: | 54 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799873037 |
| Termékszám: | 0087.0303 |

Gyártó: MAICO

EHD 16 Radiál tetőventilátor