**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 25-2 S**

Jellemzők

Optimális hatásfok, csekély fenntartási költségek.

Levehető házfedél kengyelzárral.

Szívó és nyomó oldali csőcsatlakozások közvetlenül a légcsatorna hálózatba történő beszereléshez.

Hangcsillapító hatású üvegszál-kasírozású kőzetgyapot a különösen alacsony zajszint iránti fokozott igények kielégítésére.

Áramlási irány

Az áramlási irányt nyíl jelzi a ventilátorházon.

Motor

Külső forgórészes kondenzátor motor.

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Az alapkivitelben gumibevonatú motor megakadályozza, hogy a rezgések átjuthassanak a házra.

B vagy F hőmérsékleti osztály.

Zárt házfedél mellett IP X4 védelmi fokozat.

Váltóáramú motor

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Háromfázisú váltóáramú motor

Feszültségmentes csatlakozók, amelyeket egy MV 25-ös teljes motorvédő kapcsolóhoz vagy egy védőrelé vezérlőáramköréhez kell csatlakoztatni.

Szerelési utasítás

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Elektromos bekötés

Villamos csatlakozó doboz az elején.

Biztonsági utasítások

Szabad légbevezetés vagy levegőkifúvás esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint. Ehhez tegyük fel a védőrácsot.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 25-2 S |
| Légmennyiség: | 1.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.280 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 280 W |
| Inévl: | 1,26 A |
| Imax: | 1,3 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Ház anyaga: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 25,6 |
| Súly csomagolással: | 27,88 kg |
| Kifordítható ventilátor: | ✔ |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 685 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 420 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 560 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | -20 °C -ig 70 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | -20 °C -ig 70 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990390 |
| Termékszám: | 0080.0620 |

Gyártó: MAICO

ESR 25-2 S Hangszigetelt szellőző doboz