**Axiális tetőventilátor DZD 25/42 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 25/42 A |
| Légmennyiség: | 820 m³/h / 1.700 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Teljesítménye: | 44 W / 245 W |
| Imax: | 0,1 A / 0,45 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  ✔  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 12 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0431 |

Gyártó: MAICO

DZD 25/42 A Axiális tetőventilátor