**Axiális tetőventilátor DZD 30/84 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 30/84 A |
| Légmennyiség: | 580 m³/h / 1.500 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Teljesítménye: | 33 W / 105 W |
| Imax: | 0,1 A / 0,28 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: | ✔ |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 15 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0434 |

Gyártó: MAICO

DZD 30/84 A Axiális tetőventilátor