**Axiális tetőventilátor DZD 50/86 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 50/86 A |
| Légmennyiség: | 3.050 m³/h / 4.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 930 1/min |
| Teljesítménye: | 160 W / 300 W |
| Imax: | 0,5 A / 0,95 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  ✔  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 36,7 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0448 |

Gyártó: MAICO

DZD 50/86 A Axiális tetőventilátor