**Axiális tetőventilátor DZD 50/64 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 50/64 A |
| Légmennyiség: | 4.000 m³/h / 6.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min / 1.425 1/min |
| Teljesítménye: | 230 W / 590 W |
| Imax: | 0,6 A / 1,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: | ✔ |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 40 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0450 |

Gyártó: MAICO

DZD 50/64 A Axiális tetőventilátor