**Külső levegő beeresztő ALD 10**

Külső levegő átmenet huzatmentes, decentralizált lakásszellőztetéshez.

Fokozatmentes légáram-szabályozás.

Elektromos csatlakozásra nincs szükség.

Csomagolási egység: Belső rész, por- ill. bogárszűrő, 500 mm-es fali hüvely, külső rács szúnyoghálóval.

Tartozékok: ALDS 10 viharvédelem, pótszűrő ALDF 10.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ALD 10 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés |
| Maximális térfogatáram: | 32 m³/h / 10 Pa esetén |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,98 kg |
| Súly csomagolással: | 1,21 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Zsalutípus: | kézi |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 150 mm |
| Magasság: | 150 mm |
| Mélység: | 580 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Elemek osztályozott max. szabványos zajszintkülönbsége Dn,w: | 31 dB |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520542 |
| Termékszám: | 0152.0054 |

Gyártó: MAICO

ALD 10 Külső levegő beeresztő