**Tányérszelep, acél TM-V2A 12**

Nemesacél légszelepek szellőztetéshez és elszíváshoz csőcsatlakozásokkal.

Laza szerelőgyűrűvel és szorítórugóval az egyszerű beszerelés érdekében.

Fokozatmentes légáram-szabályozás forgatható szeleptányér segítségével.

Javasolt tartozékok: Zsiradékszűrő egység FFE helyiségek zsiradékkal töltött levegőjének elszívásához (pl. konyhák stb.).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | TM-V2A 12 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Térfogatáram: | 40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h 11 Pa / 23 Pa / 51 PA / 139 Pa-nál |
| Anyag: | rozsdamentes acél |
| Szín: | nemesacél, szálcsiszolt |
| Súly: | 0,27 kg |
| Súly csomagolással: | 0,28 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 125 mm |
| Szélesség: | 170 mm |
| Magasság: | 170 mm |
| Mélység: | 52 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 175 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 175 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Hangteljesítményszint: | 35 dB(A) / max. 130 m³/h-nál |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513759 |
| Termékszám: | 0151.0375 |

Gyártó: MAICO

TM-V2A 12 Tányérszelep, acél