**Kombinált fali csonkok KWH 16 L**

A formatervezett kombi-fali csonk egy külső- és távozó levegő csatlakozócsonkot tartalmaz egy közös házban.

A kombi-fali kifúvócsonk kívánságra bal- vagy jobboldali kiszerelésben is szállítható.

Ez lehetővé teszi a kereszteződés mentes csővezetést az épületben a szellőztető készülék és a kombi-fali csonk között.

Családi házakhoz, több emeletes lakóházakhoz és sorházakhoz alkalmas.

A külső levegő alulról kerül beszívásra és a távozó levegő előre kífúvódik. Ezáltal a két légáram keveredése minimális.

A távozó levegő csőcsonkja lejtéssel teljesen ki van a kültérre vezetve. A fellépő kondenzvíz a távozó levegőben ezáltal kivezetődik.

Egyszerű beszerelés - két fő szerelési egységgel:

Burkolófedél

Homlokzati rész

A homlokzati rögzítéseket a burkolófedél eltakarja.

Szeles helyeken vagy az épület második szintjétől kezdődőden további intézkedéseket kell tenni a szélnyomás vagy pl. záporeső hatására fellépő vízbejutás ellen a távozó levegő csatlakozócsonkon.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KWH 16 L |
| Modell: | Csatlakozások a bal oldalon |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelési hely: | Külső fal |
| Anyag: | Nemesacél (V2A) |
| Súly: | 2 kg |
| Súly csomagolással: | 2,31 kg |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Szélesség: | 415 mm |
| Magasság: | 232 mm |
| Mélység: | 100 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 433 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 250 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 213 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520610 |
| Termékszám: | 0152.0061 |

Gyártó: MAICO

KWH 16 L Kombinált fali csonkok