**Csőventilátor ECA 11 E**

Modellek

ECA 11 E:

DN 100-es csövekbe illeszkedő.

VDE-GS jellel.

Jellemzők

Csőventilátor spirálisan korcolt csövekbe történő beszerelésre

Be- vagy elszívásra, a csőbe történő beszerelési helyzettől függően.

A ház anyaga ütésálló műanyag.

II. védelmi osztály.

Kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló szín.

A DIN EN ISO 13857 szerinti érintésvédelem szükséges, pl. SG védőrács és AP zárózsalu segítségével.

Védőrács és légáram által működtetett zárózsalu mint tartozékok.

Szabályozható fordulatszám, kivétel: ECA 15/2 E.

Motor

Robusztus motor golyóscsapággyal, karbantartást nem igényel.

Folyamatos működésre alkalmas.

Túlmelegedés elleni védelem.

A fázisszög-technika következtében az alsó fordulatszám tartományban fizikai okokra visszavezethető dörmögő zaj léphet fel.

Szerelési utasítás

Száraz helyiségekben bármilyen beszerelési helyzethez megfelelő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECA 11 E |
| Légmennyiség: | 105 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.550 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz / 60 Hz |
| Teljesítménye: | 13 W |
| Imax: | 0,1 A |
| Védelmi fokozat: | IP 45 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,51 kg |
| Súly csomagolással: | 0,59 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Szélesség: | 98 mm |
| Magasság: | 98 mm |
| Mélység: | 109 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 103 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 103 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 125 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 37 dB(A) Távolság 3 m, szabadtéri feltételek |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799804604 |
| Termékszám: | 0080.0460 |

Gyártó: MAICO

ECA 11 E Csőventilátor