**Süllyesztett beszerelésű ház ER - UPD**

Egyteres szellőztetés

Süllyesztett beszerelésű ház egy ER 60 ..., ER 100 .... ventilátor felvételéhez

Lakókonyhába, fürdőszobába és WC-be történő beszereléshez.

K90-18017 karbantartást nem igénylő tűzvédelmi zárószerkezettel az esetleges tűzátterjedés megakadályozására.

DN 75/80 fém kifúvó csonk önkioldó berendezéssel és fém zárózsaluval.

A fém zárózsalu hidegfüst zsaluként is szolgál.

A visszacsapó szelep könnyen kiszerelhető, ezáltal gyorsan és egyszerűen tisztítható.

Az aknán belül és kívül egyaránt beszerelhető a falba vagy a mennyezetbe.

Mind a fölfelé, mind pedig a jobbra vagy balra irányuló kifúvás megengedett.

Csekély beszerelési mélységű süllyesztett beszerelésű ház és burkolat.

Vakolatvédő burkolattal.

Praktikus rögzítés pattintással és elektromos dugaszoló összekötők a ventilátornak a házba történő gyors beszereléséhez.

Előre meghatározott töréspontok a házon az ER-AS elszívó csonk használatához WC ülés elszívásához.

A műanyag alkatrészek normál gyúlékonyságúak a B 2 osztály szerint.

Általános építésfelügyeleti engedély, engedély sz. Z-51.1-46.

Az engedélyezési határozatok kikérhetők, vagy megtekinthetők honlapunkon: www.maico-ventilatoren.com.

Második helyiség elszívás

ER-ZR második helyiség csatlakozókészlet a második helyiség elszívásához.

Az ER-UPD házon a további csőcsatlakozásokhoz jobb- és baloldalt, valamint alul előre meghatározott töréspontok vannak bedolgozva.

Második helyiség elszíváshoz alkalmazható ventilátor típusok a DIN 18017-3 szerint: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D vagy ER 100 RC.

Fő helyiség: 60 m3/h-ban

Második helyiség: 40 m3/h-ban

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ER - UPD |
| Modell: | Fém kifúvó csonk oldalt, fém zárózsaluval és önműködő kioldóberendezéssel, tűzvédelmi burkolat nélkül, második helyiség csatlakozás jobb-/baloldalt/alul lehetséges |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | fekete |
| Súly: | 0,66 kg |
| Súly csomagolással: | 0,93 kg |
| Tűzvédelem: | igen |
| Zárószerkezet: | beépítve |
| Kifúvási irány: | oldalt |
| Csatlakozási átmérő: | 75 mm / 80 mm |
| Szélesség: | 225 mm |
| Magasság: | 225 mm |
| Mélység: | 108 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 310 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 240 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 120 mm |
| Engedély száma: | Z-51.1-46 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799939726 |
| Termékszám: | 0093.0972 |

Gyártó: MAICO

ER - UPD Süllyesztett beszerelésű ház