**Axiális fali ventilátor EN 25**

Jellemzők

Tisztításhoz a ház szerszám nélkül egyszerűen levehető.

Kellemesen halk.

100%-os kompatibilitás a korábbi EN és ET készülékekkel, ezáltal a meglévő EN készülékek szennyeződésektől mentesen és gyorsan kicserélhetők.

Meglévő dugós csatlakozóval ellátott elektromos zsaluknál: húzzuk ki a dugót, és az egyes ereket az EN/ENR kapcsolási rajznak megfelelően újra csíptessük rá.

A ventilátor karbantartást nem igényel.

Motor

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Robusztus motor.

Folyamatos működésre alkalmas.

Elektromos csatlakozás

Választani lehet a falon kívüli vagy a süllyesztett elektromos csatlakozás között.

Biztonsági utasítások

A ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN ISO 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EN 25 |
| Légmennyiség: | 630 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.030 1/min |
| Járókerék típus: | axiális |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: |  ✔  |
| Irányváltási lehetőség: |  -  |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 39 W |
| Imax: | 0,23 A |
| Védelmi fokozat: | IP 44 |
| Hálózati kábel: | 3 x 1,5 mm² |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 2,63 kg |
| Súly csomagolással: | 3,83 kg |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Szélesség: | 370 mm |
| Magasság: | 370 mm |
| Mélység: | 158 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 371 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 371 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 190 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 40 °C |
| Hangnyomásszint: | 45 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813088 |
| Termékszám: | 0081.0308 |

Gyártó: MAICO

EN 25 Axiális fali ventilátor