**Fali ventilátor EN 31**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EN 31 |
| Légmennyiség: | 1.800 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 90 W |
| Teljesítménye: | 110 W |
| Inévl: | 0,5 A |
| Imax: | 0,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 20 |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 5,86 |
| Névleges méret: | 315 mm |
| Hangnyomásszint: | 65 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813033 |
| Termékszám: | 0081.0303 |

Gyártó: MAICO

EN 31 Fali ventilátor