**Axiális tetőventilátor DZD 40/8 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 40/8 A |
| Légmennyiség: | 1.600 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min |
| Teljesítménye: | 75 W |
| Imax: | 0,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  -  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 21,8 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0420 |

Gyártó: MAICO

DZD 40/8 A Axiális tetőventilátor