**Axiális fali ventilátor EZF 45/6 B**

Rövid leírás

Süllyesztett beszereléshez.

Bármilyen helyzetben beszerelhető.

Horganyzott acéllemezből készült fali hüvely.

Nyolclapátos, üvegszálerősítésű poliamid járókerekek.

Műanyag védőrács a bemeneti oldalon, gyöngyfehér, érintésvédelem a DIN EN ISO 13857 szerint.

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Rezgésmentes működés a dinamikusan kiegyensúlyozott járókeréknek és motornak (hullámmotor) köszönhetően, a DIN ISO 1940 1. rész szerinti 6.3-as minőségi fokozatnak megfelelően.

Nagyobb szellőzőoldali hatásfok, alacsony üzemzaj.

Megnövelt élettartam a kiváló minőségű alapanyagoknak, például a zajszegény golyóscsapágyaknak köszönhetően.

A ventilátorok nem igényelnek karbantartást.

A ventilátorok váltott irányban is használhatók.

Különleges ügyfélspecifikus feszültségek speciális modellként kérésre és felár ellenében szállíthatók.

Áramlási irány

Az áramlási irány jelölve van.

Standard elszívó üzemmód, áramlási irány szívó motorral.

Váltóáramú motor

Aszinkron motor.

Feszültségosztály 230 V, 50 Hz.

IP 54 védelmi fokozat. Kivétel EZF... D, EZF ... E IP 54.

Ventilátorok „... B”: Kondenzátor motorok a védőrácson vagy a fali hüvelyen elhelyezett működésszabályozóval. IP 55 védelmi fokozat.

Ventilátorok „... D”: Kondenzátor motorok a villamos csatlakozó dobozban elhelyezett működésszabályozóval. IP 54 védelmi fokozat.

Ventilátorok „... E”: Árnyékolt pólusú motorok, irányváltási lehetőség nélkül.

Túlmelegedés elleni védelem mint alapjellemző.

Szabályozható fordulatszám. A készülékek egy opcionális fordulatszám szabályzó segítségével fokozatmenteszen szabályozhatók, vagy egy opcionális ötfokozatú trafóval fokozatosan kapcsolhatók.

Irányváltási lehetőséggel. Kivétel: Árnyékolt pólusú motorokkal működő („... E”) ventilátorok kivételével.

Irányváltásos üzem: A szokásostól eltérő áramlási irány esetén a térfogatáram kb. 35 %-kal csökken.

Vízgőzzel telített levegő szellőztetésére nem alkalmas.

Elektromos csatlakozás

Kapocsléc a motor zárófedelében.

Biztonsági utasítások

Nyitott légbevezetés esetén a ventilátort csak akkor szabad üzembe helyezni, ha biztosítva van a járókerék érintésvédelme a DIN EN 13857 szerint.

Speciális modellek

Igény esetén felár ellenében a következő speciális modellek rendelhetők:

Speciális feszültségek és frekvenciák.

Egyfázisú motorok hőérintkezőkkel vagy PTC termisztorral, feszültségmentes csatlakozókkal.

Alumínium járókerekek.

Az időnként -20°C-nál alacsonyabb hőmérsékleteken történő működtetésről kérésre további információkat küldünk.

Frekvenciaszabályzóval történő üzemeltetést feltétlenül egyeztetni kell a gyárral.

A megvalósíthatóságot minden egyes esetben meg kell vizsgálni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EZF 45/6 B |
| Légmennyiség: | 4.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 930 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | ✔ |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 190 W |
| Inévl: | 1,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Beszerelési helyzet: | vízszintes / függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 13,9 kg |
| Súly csomagolással: | 15,94 kg |
| Névleges méret: | 450 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 590 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 340 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 590 mm |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | -20 °C -ig 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799850595 |
| Termékszám: | 0085.0059 |

Gyártó: MAICO

EZF 45/6 B Axiális fali ventilátor