**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 25/1**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 25/1 |
| Légmennyiség: | 1.100 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.840 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Névleges teljesítmény: | 280 W |
| Inévl: | 0,9 A |
| Imax: | 1,3 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Súly: | 18,3 |
| Névleges méret: | 250 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 60 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802846 |
| Termékszám: | 0080.0284 |

Gyártó: MAICO

ESR 25/1 Hangszigetelt szellőző doboz