**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 31/1**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 31/1 |
| Légmennyiség: | 2.000 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.940 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Névleges teljesítmény: | 500 W |
| Inévl: | 1,45 A |
| Imax: | 2,2 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Súly: | 26,7 |
| Névleges méret: | 315 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 55 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 55 °C Szükséges Delta p<sub>st</sub> min = 100 Pa |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802853 |
| Termékszám: | 0080.0285 |

Gyártó: MAICO

ESR 31/1 Hangszigetelt szellőző doboz