**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 35/1**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 35/1 |
| Légmennyiség: | 2.400 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.150 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: |  -  |
| Névleges teljesítmény: | 900 W |
| Inévl: | 2,7 A |
| Imax: | 4,5 A |
| Védelmi fokozat: | IP X4 |
| Szigetelési osztály: | F |
| Súly: | 43,1 |
| Névleges méret: | 350 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 50 °C |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 50 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802860 |
| Termékszám: | 0080.0286 |

Gyártó: MAICO

ESR 35/1 Hangszigetelt szellőző doboz