**Hangszigetelt szellőző doboz ESR 16 S**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ESR 16 S |
| Légmennyiség: | 550 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.530 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Névleges teljesítmény: | 95 W |
| Inévl: | 0,41 A |
| Imax: | 0,5 A |
| Súly: | 20 |
| Kifordítható ventilátor: | - |
| Névleges méret: | 160 mm |
| Közeg hőmérséklet névleges feszültségnél: | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet: | 80 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799802280 |
| Termékszám: | 0080.0228 |

Gyártó: MAICO

ESR 16 S Hangszigetelt szellőző doboz