**Külső rács LZP-R 28**

Esővédő rács szellőztetéshez és elszíváshoz különösen magas értékű kivitelben.

Csatorna átmérő bővítések a nyomásveszteség lecsökkentése érdekében alapjellemzőként.

Beépített fix állású esőelterelő, időjárásvédő lamellákkal.

Falba történő beépítésre szolgáló kerettel.

Karimakeret 20 mm és hosszú lyukak közvetlen csatlakoztatáshoz a csatornához.

Védőrács DIN EN ISO 13857 szerint.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LZP-R 28 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal / Csatorna |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 16,5 kg |
| Súly csomagolással: | 18,23 kg |
| Csatornaméret: | 600 mm x 300 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 1.458 cm² |
| Szélesség: | 929 mm |
| Magasság: | 375 mm |
| Mélység: | 250 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 1.010 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 395 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 300 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799513834 |
| Termékszám: | 0151.0383 |

Gyártó: MAICO

LZP-R 28 Külső rács