**Zárózsalu, elektromos MK 31**

Elektromos zsalu az időjárás hatásai elleni védelemre, illetve kikapcsolt ventilátor esetén a hideg levegő beáramlásának megakadályozására.

MK hajtóművel ellátott motorral: Névleges teljesítmény 3 W, névleges áram 0,015 A.

BK kétfémes zsaluval: Névleges teljesítmény 25 W, névleges áram 0,01 A, indítóáram 1,8 A - 1s. Fordulatszám szabályozás csak STU 2,5 / ST 2,5 fordulatszám szabályozóval

Kivitelezés a II. védelmi osztály szerint (védőföldelés csatlakozás nélkül).

Nyit és zár a ventilátor be-, illetve kikapcsolásakor.

MK-hoz 4 eres hálózati kábelre van szükség.

BK-hoz 3 eres hálózati kábelre van szükség.

Igény szerint végálláskapcsolóval ellátott speciális modellek is rendelhetők. A végálláskapcsoló a zárózsalu teljesen nyitott állapotában lép működésbe.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MK 31 |
| Nyomásveszteség: | 11 Pa |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Hálózati frekvencia: | 50 Hz |
| Névleges teljesítmény: | 3 W |
| Inévl: | 0,015 A |
| Maximális terhelés: | 0,015 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Meghajtás: | Hajtómű |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Lamellaszín: | ezüstszürke |
| Súly: | 1,87 kg |
| Súly csomagolással: | 2,12 kg |
| Zsalutípus: | elektromos |
| Névleges méretnek megfelelő: | 315 mm |
| Szélesség: | 430 mm |
| Magasság: | 430 mm |
| Mélység: | 50,5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 440 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 440 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939085 |
| Termékszám: | 0093.0908 |

Gyártó: MAICO

MK 31 Zárózsalu, elektromos