**Záró zsalu AS 35**

Zárózsaluk elszíváshoz.

Horganyzott védőráccsal.

35-ös névleges mérettől középbordával a zsaluk stabilitásának növelése érdekében.

Javasolt tartozékok: Összekötő keret ZVR a zárózsaluk rögzítéséhez AS és RS a ventilátoron a fal helyett.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AS 35 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Lamellaszín: | ezüstszürke |
| Súly: | 1,12 kg |
| Súly csomagolással: | 1,36 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méret: | 355 mm |
| Szélesség: | 360 mm |
| Magasság: | 360 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 485 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 435 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513339 |
| Termékszám: | 0151.0333 |

Gyártó: MAICO

AS 35 Záró zsalu