**Záró zsalu AS 40**

Zárózsaluk elszíváshoz.

Horganyzott védőráccsal.

35-ös névleges mérettől középbordával a zsaluk stabilitásának növelése érdekében.

Javasolt tartozékok: Összekötő keret ZVR a zárózsaluk rögzítéséhez AS és RS a ventilátoron a fal helyett.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AS 40 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Lamellaszín: | ezüstszürke |
| Súly: | 1,3 kg |
| Súly csomagolással: | 1,58 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méret: | 400 mm |
| Szélesség: | 472 mm |
| Magasság: | 472 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 535 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 485 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513346 |
| Termékszám: | 0151.0334 |

Gyártó: MAICO

AS 40 Záró zsalu