**Záró zsalu, kézi vezérlésű RS 30**

Zárózsaluk be- és elszíváshoz.

A lamellák kézzel vagy kiegészítő MS 2 szervomotorral működtethetők.

35-ös névleges mérettől középbordával a zsaluk stabilitásának növelése érdekében.

Csigával, 2,5 m húzózsinórral és zsinórakasztóval.

Horganyzott védőráccsal.

Javasolt tartozékok: Összekötő keret ZVR a zárózsaluk rögzítéséhez AS és RS a ventilátoron a fal helyett.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RS 30 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Lamellaszín: | ezüstszürke |
| Súly: | 1,03 kg |
| Súly csomagolással: | 1,25 kg |
| Zsalutípus: | elektromos / kézi |
| Névleges méret: | 300 mm |
| Szélesség: | 366 mm |
| Magasság: | 366 mm |
| Mélység: | 40 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 410 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 380 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 50 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513407 |
| Termékszám: | 0151.0340 |

Gyártó: MAICO

RS 30 Záró zsalu, kézi vezérlésű