**Szervomotor MS 2**

Szervomotor az RS zárózsaluk nyitásához és zárásához.

4 eres hálózati vezetékre van szükség.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MS 2 |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 3 W |
| Imax: | 0,02 A |
| Védelmi fokozat: | IP 65 |
| Ház anyaga: | műanyag, időjárás- és UV-álló |
| Szín: | gyöngyfehér, a RAL 1013-hoz hasonló |
| Súly: | 0,6 kg |
| Súly csomagolással: | 0,65 kg |
| Forgatónyomaték: | 2 Nm |
| Szélesség: | 100 mm |
| Magasság: | 161 mm |
| Mélység: | 112 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 140 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 110 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 110 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934035 |
| Termékszám: | 0093.0403 |

Gyártó: MAICO

MS 2 Szervomotor