**Automata visszacsapó szelep AVM 20**

Vízszintes és függőleges beszerelés lehetséges. Függőleges beszerelés esetén az áramlási irány alulról felfelé.

2 szembemozgó alumínium félzsaluval.

Körbefutó tömítéssel.

Légáramlás hatására kinyíló és rugóval záródó visszacsapó szelepek.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | AVM 20 |
| Légáramlás iránya: | Szellőztetés vagy elszívás |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,78 kg |
| Súly csomagolással: | 0,8 kg |
| Zsalutípus: | légáram által működtetett nyitás / zárás |
| Névleges méret: | 200 mm |
| Szélesség: | 198 mm |
| Magasság: | 198 mm |
| Mélység: | 88 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 198 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 198 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 88 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930068 |
| Termékszám: | 0093.0006 |

Gyártó: MAICO

AVM 20 Automata visszacsapó szelep