**Helyiség légállapot szabályozó RLS RC**

Rádióvezérlés rádióvezérelt MAICOsmart szellőztető rendszerhez.

Az ECA ... ipro RC/RCH és az ER 100 RC ventilátorok kábelmentes szabályozására.

Az energiaellátás egy beépített szolárcellán és egy puffer-elemen keresztül történik.

A vezérlésen a következő szellőztetési fokozatok állíthatók be:

Szellőztetési fokozat 1-3-ig, minimálistól (ha nincs otthon senki) magasig (gyors légcseréhez).

Üdülési üzemmód: Hosszabban tartó távollét esetén a szüneteltető üzemmód aktiválja a ventilátorokat.

Az RLS RC rádióvezérlés a következő beállítási lehetőségekkel rendelkezik:

A szűrőcsere szükségességének kijelzése 2 és 6 hónap között állítható.

Kikapcsolási funkció az előre beállított helyiség hőmérsékletnek megfelelően.

A 0 rendszerfokozat lekapcsolható, így a szellőztető rendszer legalább a páravédelemhez megfelelően szellőztet. Ez a funkció a DIN 18017-3 berendezésekhez is szükséges.

Az RLS RC mindig a master ventilátorra tanul be.

Nincs csatlakozó vezeték, ezért bárhol beszerelhető.

Egy világos helyiségbe kell beszerelni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | RLS RC |
| Modell: | Rádióvevő |
| Akkumulátor: | AA Lithium, 3,6 V |
| Védelmi fokozat: | IP 30 |
| Hálózati kábel: | nem szükséges |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Elhelyezés: | időnként világos helyiség |
| Beszerelés típusa: | falon kívüli |
| Beszerelési helyzet: | tetszőleges |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 0,23 kg |
| Súly csomagolással: | 0,28 kg |
| Szélesség: | 94 mm |
| Magasság: | 153 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 98 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 158 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 37 mm |
| Hatótávolság épületekben: | 30 m |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799578499 |
| Termékszám: | 0157.0849 |

Gyártó: MAICO

RLS RC Helyiség légállapot szabályozó