**Külső rács MLA 35**

Külső rács be- és elszíváshoz.

Beépített fix állású esőelterelő, időjárásvédő lamellákkal.

Védőráccsal és szerelőkerettel a hátsó oldalon.

Beépített kisállat-védőráccsal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MLA 35 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| max. áramlási sebesség: | 4 m/s |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | alumínium |
| Szín: | eloxált alumínium |
| Súly: | 2,12 kg |
| Súly csomagolással: | 2,37 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 350 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 775 cm² |
| Szélesség: | 402 mm |
| Magasság: | 380 mm |
| Mélység: | 52 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 440 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 440 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 65 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511144 |
| Termékszám: | 0151.0114 |

Gyártó: MAICO

MLA 35 Külső rács