**Külső rács MLZ 25**

Külső rács be- és elszíváshoz.

Beépített fix állású esőelterelő, időjárásvédő lamellákkal.

Védőráccsal és szerelőkerettel a hátsó oldalon.

Beépített kisállat-védőráccsal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MLZ 25 |
| Légáramlás iránya: | befúvás és elszívás |
| max. áramlási sebesség: | 4 m/s |
| Beszerelés: | külső |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 1,95 kg |
| Súly csomagolással: | 2,12 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 250 mm |
| Nyitott keresztmetszet: | 414 cm² |
| Szélesség: | 307 mm |
| Magasság: | 280 mm |
| Mélység: | 52 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 335 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 335 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 60 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511021 |
| Termékszám: | 0151.0102 |

Gyártó: MAICO

MLZ 25 Külső rács